**Цифровая стоматологическая установка Sirona семейства INTEGO. С середины 2015 года – начало продаж в России , это одна из устойчиво выбираемых профессионалами моделей в Вологодской и Архангельской областях !**

**АКЦИЯ: нижняя подача, влажная аспирация 10 490 EUR, сухая аспирация 11 250 EUR. Тел. (8172) 725346 с 9.00 до 18.00.**

http://www.dentalinfo.com.ua/images/shadow_main3.png

Представляем Вашему вниманию обзор новинки 2015 года от немецкой компании SIRONA. Стоматологическая установка семейства INTEGO.

**INTEGO.  
Качество, на которое можно положиться.**

Постоянная проверка качества, использование высококачественных материалов и выдерживающий проверку временем дизайн - все это вместе воплотилось в НОВУЮ стоматологическую установку INTEGO компании Sirona.

Стоматологические установки Sirona INTEGO выражают характер и стиль, и продолжают концепцию элитных установок TENEO и SINIUS, но теперь доступны благодаря гибкой ценовой политике производителя российскому потребителю.



**INTEGO.**

**Идеально подходит для ваших конкретных требований.**



Две стандартные версии.

Гибкость в подборе конфигурации:

**INTEGO**  верхняя /нижняя подача (**CS /** **TS**)


**INTEGO pro**верхняя /нижняя подача  (**CS /** **TS**)



**Стоматологическая установка Sirona INTEGO.**

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**

Эргономика и продуманность стоматологической установки INTEGO прослеживается даже в мельчайших деталях и является залогом отличных результатов и экономии времени врача стоматолога.



http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

Компания Sirona - лидер в области стоматологии с 130 летним стажем в сфере разработки инновационных технологий. КАЧЕСТВО "MADE IN GERMANY".

Более чем 290 инженеров и ученых постоянно совершенствуют качество выпускаемого стоматологического оборудования и способствуют установлению совершенно новых стандартов в стоматологии.

Все соответствует требованиям оборудования премиум класса.



http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**

Благодаря маркетинговой политике компании Sirona, которая с 2012 года ввела на свою продукцию специальные акционные цены на территории стран СНГ , мы имеем возможность купить стоматологические установки Сирона (Сірона) по весьма привлекательной цене.

Учитывая высочайшее качество, надежность и долговечность оборудования компании Sirona - ее продукты в России по праву можно назвать наилучшим предложением среди существующих производителей.

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **КОНЦЕПЦИЯ ГИГИЕНЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



• гладкие, легко очищаемые поверхности  
• съемные компоненты  
• встроенные адаптеры в гидроблок для санации  
• встроенная система дезинцекции (\* только для гидроблока Комфорт)

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **КОМФОРТ ПАЦИЕНТА**

****

**1. Удобный подголовник**

• двухшарнирный или плоский

**2. Удобный рабочий процесс**

• интуитивное управление EasyPad / EasyTouch

• интегрированные функции

• современное оборудование

**3. Эргономическое движение спинки**

• Движение спинки кресла соответствует анатомическому движению спины пациента, предотвращая нежелательные эффекты растяжения и сжатия позвоночника.

**4. Премиум обивка**

• успешно опробованная на установках SINIUS / TENEO

• гладкие поверхности, легко очищаются

• изящный дизайн

**5. Выдвижная ножная часть**

• легкое удлинение нижней части кресла   
• удобное лечения высоких пациентов

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ**

**Панель управления EasyPad**

- Простое интуитивное управление

- Пятиразрядний дисплей

- Индикаторы LED

- Профиль на 2х пользователей

- 3 кнопки индивидуальных настроек, напр. скорости и торка

**Панель управления EasyTouch**

- Современная сенсорная технология

- Цветной экран размером 4.3"

- Профиль 4х пользователей

- Фиксированные функциональные кнопки

- Дисплей апекслокатора (только для EasyTouch)

Апекслокатор (только для установки INTEGO Pro)

- постоянный контроль расположения файла в корневом канале

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ОПТИМАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛЯ**



**LEDview**

- Оптимальное освещение участка лечения

- Высокая четкость освещению, что близко к натуральному цвету

- Оптимальное позиционирование трехслойной кронштейном

- Высококачественный дизайн

- Не ослепляет пациента благодаря четкой зоне освещения

- Бесконтактный сенсор

**LEDlight**

- Оптимальное освещение участка лечения

- Высокая четкость освещению, что близко к натуральному цвету

- Не ослепляет пациента благодаря четкой зоне освещения

- Бесконтактное управление

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ИНСТРУМЕНТЫ НА МОДУЛЕ ВРАЧА**


****

\* максимальная конфигурация  
- 3 привода бора, максимально 2 (INTEGO pro) или 1 (INTEGO) микромотора, 1 скейлер,  
1 полимеризационная лампа (только на INTEGO pro)  
-1 камера SIROCAM F / AF

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **КОММУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТОМ**

**Камера SIROCAM F**

- FixFocus (F) установлен   
- Рабочая зона 5-20 мм   
- Соединение через USB или ODU пор

**Камера SIROCAM AF**

- Включение автофокуса (AF) нажатием кнопки или с помощью педали   
- Рабочая зона 2-130 мм   
- Под "единения через USB или ODU порт   
 \* Для возможности использования камеры нужно заказывать S sivision ready

**Негатоскоп**

- Позволяет всегда держать снимки в поле зрения, идеально во время консульта ции у кресла пациента   
- Формат Bitewing 57 х 78 мм   
- Гомогенная подсветка   
- Мин 2000 CD/см2   
- Крепления на модуле врача   
- Интегрированный выключатель   
- Интегрированный держатель пленки

**Монитор 22 "дюйма**

- Для коммуникации с пациентом, демонстрации рентгеновских снимков, обсуждения клинической ситуации, показа видео и PowerPoint презентаций   
- Full-HD-технология   
- Монитор 22 дюйма   
- Соотношение сторон 16:9   
- Встроенные звуковые колонки   
- Разъемы: HDMI, USB 2.0, Etherneth 100 Мбит

**USB порт**

- USB-интерфейс для подключения внешних медицинских приборов

- ODU-интерфейс для подключения камеры

- 5 вольт / 15 Вт для Sirocam F / AF

- Позиционирование на модуле врача или на модуле ассистента

- Слот SD-карты для обновления программного обеспечения, считывание ккодив ошибок и определения и изменения IP-адреса (подключение в компьютерную сеть)

http://www.dentalinfo.com.ua/uploads/userfiles/images/136f4eb8b9f50a352cc3b64cb0a76e9c.jpg **ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС**

**BL ISO E микромотор**

- особо легкий и компактный микромотор  
- идеальные параментры для эндодонтии   
- диапазон скорости 1200 - 40000 об./мин   
- максимальный крутящий момент 3,0 Нсм

**Функция эндодонтии**

Только для версии PRO